＜カラオケ前ロール例を使う時の注意＞

カラオケ前ロールは、表示機の色変わりを見ながら操作します。
このため、操作を記録したカラオケ前ロールは、その時の表示機と全く同じ設定である必要があります。

添付されている「エリー・表示全般設定.dp9」を読み込んでください。

このカラオケ前ロールの例は、起動したままの表示設定のＩＰｔａｌｋで作っています。
「表示・入力」画面は、入力部とモニター部がある「二人入力」です。
ＩＰｔａｌｋの大きさは６４０×４８０で、３６ポイントです。
「空行のみ改行」はｏｆｆです。

